# 使用SharpPcap抓包

## 使用过滤条件

 string filter = "ip and tcp";

 //Associate the filter with this capture

 device.PcapSetFilter( filter );

注意的是,filter是一个文本,遵循了tcpdump syntax.

## 读取配置文件

port = xxxxx

timeout = 30

## 对设备直接发包

相对与捕捉包,也可以发送包.提供了2种方法

 //Send the packet out the network device,直接发送包

     device.PcapSendPacket( bytes );

  //使用设备的发送队列

device.PcapSendQueue(squeue, true );

两种显然上面的容易,下面的高效